**2025年8月水质环境信息**

1、化庄桥

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| 1 | 2025.8.13 | 17 | 0.652 |
| 备注 | 执行标准：《地表水环境质量标准》GB3838——2002 三类标准化学需氧量：20mg/L ； 氨氮：1.0mg/L |

2、山货桥

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| 1 | 2025.8.13 | 19 | 0.644 |
| 备注 | 执行标准：《地表水环境质量标准》GB3838——2002 三类标准化学需氧量：20mg/L ； 氨氮：1.0mg/L |